Data/hora: 05/06/2024 07:46:39

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 20/03/2023
Data da última atualização: | 20/03/2023
Autoria: | RODRIGUES, L. N.
Afiliação: | LINEU NEIVA RODRIGUES, CPAC.
Título: | Programa computacional para estimativa do selamento superficial, em função da textura do solo, em áreas irrigadas por pivô central.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROINFORMÁTICA, 8., 2011, Bento Gonçalves. Anais... Florianópolis: UFSC; Pelotas: UFPel, 2011.
Páginas: | não paginado
Idioma: | Português
Notas: | SBIAgro 201
Conteúdo: | RESUMO - No processo de tomada de decisão dentro da agricultura de precisão, os mapas temáticos desempenham papel de fundamental importância. Especificamente para a irrigação de precisão, a identificação de áreas com e sem risco de ocorrência de escoamento superficial e de como as gotas produzidas pelos aspersores se distribuem são de fundamental importância no momento de se decidir como variar a taxa de aplicação de água dentro da área irrigada. O selamento da camada superficial do solo reduz a taxa de infiltração, aumentando a possibilidade de ocorrência de escoamento superficial, que tem como conseqüência direta a redução da eficiência de irrigação. Essa variável, entretanto, na maioria das vezes, pela dificuldade envolvida na sua estimativa, não é levada em consideração nos projetos de irrigação. O presente trabalho objetivou desenvolver um programa computacional para estimar o selamento superficial, em áreas irrigadas por pivô central, em função de características do solo. A redução na taxa de infiltração é calculada em função do diâmetro médio e da velocidade de impacto das gotas, e das porcentagens de silte e areia. O software desenvolvido foi utilizado para simular o selamento superficial em uma área irrigada por pivô central. Os resultados obtidos possibilitaram verificar como o selamento variou dentro da área irrigada. Essa informação auxiliou na decisão sobre o valor mais adequado a ser utilizado no dimensionamento. SUMMARY - In precision agriculture thematic maps play an important role in the decision making process. When deciding how to vary the application rate inside the irrigated area, especially under precision irrigation, the identification of both areas with and without risk of runoff and the sprinkler droplet size distribution has a great importance. Surface sealing diminish infiltration rate and increases runoff, reducing irrigation efficiency. In general, due to the difficulty to measure surface sealing, this variable is not taken into account in project designs. The objective of this work was to develop software to calculate surface sealing in function of soil characteristics in areas irrigated by center pivot. The reduction in infiltration rate is calculated as function of the average drop size diameter and its end falling velocity and the percentages of silt and sand. Software was used to simulate seal surface in an area irrigated by center pivot. The results showed that the seal surface varied inside the irrigated area. This information was used to taken decision about the best value to use in pivot design.
Thesagro: | Escoamento; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Textura do Solo.
Thesaurus Nal: | Center pivot irrigation; Infiltration (hydrology); Runoff.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1152515/1/Programa-computacional-estimativa-2009.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (37560-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS