Data/hora: 01/06/2024 00:21:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	07/08/2012	
Data da última atualização: 	10/07/2017	
Autoria: 	ROSA, D. P. da; REICHERT, J. M.; MENTGES, M. I.; ROSA, V. T. da; VIEIRA, D. A.; REINERT, D. J.	
Afiliação: 	David Peres da Rosa, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; José Miguel Reichert, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos; Marcelo Ivan Mentges, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos; Vanderleia Trevisan da Rosa, Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai, Faculdade de Agronomia; Davi Alexandre Vieira, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos; Dalvan José Reinert, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos.	
Título: 	Demanda de tração e propriedades físicas de um Argissolo em diferentes manejos e intensidades de tráfego.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 47, n. 1, p. 118-126, jan. 2012.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Draught requirement and physical properties in a Hapludalf at different management and traffic intensity levels.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da intensidade de tráfego e do sistema de manejo na demanda de tração de uma haste sulcadora de adubo, e nas propriedades físicas de um Argissolo Vermelho&#8209;Amarelo. Os tratamentos foram: semeadura direta com tráfego natural, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 24,79 Mg km ha&#8209;1, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 49,59 Mg km ha&#8209;1, cultivo mínimo e cultivo mínimo em solo compactado com tráfego de 24,67 Mg km ha&#8209;1. Foram coletados dados de: porosidade total; densidade do solo; resistência mecânica do solo à penetração; e de esforço horizontal, vertical e de tração da haste sulcadora de adubo da semeadora. A subsolagem do cultivo mínimo, utilizada como técnica isolada, não reduziu os efeitos da compactação ocasionados pela intensidade de tráfego de 24,67 Mg km ha&#8209;1. O tráfego afeta a estrutura do solo, sem alterar, porém, a demanda de tração. A mudança da intensidade de tráfego, de 24,79 para 49,59 Mg km ha&#8209;1, não ocasionou maiores alterações nas propriedades avaliadas.	
Palavras-Chave: 	Compactação; Densidade do solo; Semeadura direta.	
Thesagro: 	Cultivo Mínimo; Estrutura do Solo; Plantio direto; Prensagem; Solo; Subsolagem.	
Thesaurus Nal: 	Soil.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/63101/1/118.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (53334-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (3081-1) - ADD - AP - PP - 631.45 - R788d - 2017.03635 - DIS