Data/hora: 19/06/2024 11:35:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	09/11/2016	
Data da última atualização: 	09/11/2016	
Autoria: 	SARTORI, W. W.; SILVA, A. L. da; TARDIN, F. D.; SILVA, V. Q. R. da; SANTOS, C. V. dos; ROTTA, G. W.; MORALES, M. M.	
Afiliação: 	WILLIAN WINCKLER SARTORI, UFMT, Campus de Sinop, MT.; ANDRE LUIZ DA SILVA, UFMT; FLAVIO DESSAUNE TARDIN, CNPMS; VANESSA QUITETE RIBEIRO DA SILVA, CPAMT; CRISLENE VIEIRA DOS SANTOS, UFSJ, Campus de Sete Lagoas, MG.; GHEORGES WILLIANS ROTTA, Fiagril Ltda.; MARINA MOURA MORALES, CNPF.	
Título: 	Geração de energia a partir de sorgo biomassa e capim elefante com adição de óleos residuais.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 31., 2016, Bento Gonçalves. Milho e sorgo: inovações, mercados e segurança alimentar: anais. Sete Lagoas: Associação Brasileira de Milho e Sorgo, 2016.	
Páginas: 	4 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O mundo busca fontes alternativas de
energia, bem como aproveitamento de resíduos
industriais considerados poluentes. Este trabalho
avaliou a utilização de sorgo biomassa e capim
elefante, e óleos residuais (glicerina e bio-óleo) para
geração de energia. Para tanto, foi implantado um
experimento no delineamento inteiramente
casualizado com três repetições, composto por 10
tratamentos: sorgo biomassa, capim elefante e as
misturas destas com duas concentrações de bio-
óleo e duas concentrações de glicerina. Foi avaliada
a umidade, voláteis, cinzas, carbono fixo e poder
calorífico superior (PCS). Os dados foram
submetidos à análise de variância e as médias dos
tratamentos foram agrupadas pelo teste de ScottKnott
(P<0,05). As características avaliadas
demonstraram diferenças significativas (P<0,05)
entre os tratamentos. A adição dos óleos residuais
elevou a umidade das amostras in natura de sorgo e
capim. Para os voláteis, alterações dos valores, em
relação às biomassas in natura, só ocorreram para
tratamentos com adição de glicerina. Resultado
contrário foi observado para as cinzas, onde apenas
os tratamentos com bio-óleo variaram em relação às
biomassas in natura. Para a característica carbono
fixo, formaram-se cinco grupos de médias entre
tratamentos. Quanto ao PCS, apenas a adição de
bio-óleo, independentemente da concentração,
promoveu uma elevação de aproximadamente 1000
Kcal kg-1 na biomassa, atingindo valor médio de
4907 Kcal Kg-1. As biomassas de capim elefante e
sorgo apresentaram potencial para uso energético e
a adição de bio-óleos nessas biomassas
demonstrou ser mais atrativa que a glicerina para
geração de energia térmica.	
Palavras-Chave: 	Bio-óleo.	
Thesagro: 	Glicerina; Pennisetum purpureum; Sorghum bicolor.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55399-1) - UPC - SP - DD -  -  -  - DIS