Data/hora: 01/06/2024 00:06:51

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | A - 2
Data corrente: | 26/10/2017
Data da última atualização: | 11/11/2021
Autoria: | JORDÃO, M. D. L.; PAIVA, K. de; FIRMO, H. T.; INACIO, C. de T.; ROTUNNO FILHO, O. C.; LIMA, T. de A. e.
Afiliação: | MARCELO D. L. JORDÃO, UFRJ; KARY DE PAIVA, UFRJ; HELOISA T. FIRMO, UFRJ; CAIO DE TEVES INACIO, CNPS; OTTO C. ROTUNNO FILHO, UFRJ; TOMÉ DE A. E LIMA, UFRJ.
Título: | Low-cost automatic station for compost temperature monitoring.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 21, n. 11, p. 809-813, 2017.
DOI: | https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v21n11p809-813
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Em uma unidade de compostagem, o monitoramento da temperatura é fundamental para o controle do processo de compostagem. Devido à limitação de custo, o monitoramento da temperatura é manual e com resolução amostral diária. O objetivo do estudo foi desenvolver uma estação automática de US$ 150 dólares capaz de monitorar, a cada cinco minutos, a temperatura do ar em dois pontos diferentes de uma leira de compostagem. No teste de calibração, os sensores apresentaram uma incerteza estimada entre ± 1 a ± 1,9 ºC. No teste de validação de campo, a estação garantiu autonomia segura por sete dias e suportou condições de temperatura extremas (> 70 ºC).
Palavras-Chave: | Arduino; Resíduos orgânicos; Tecnologia social.
Thesagro: | Automação.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/165601/1/2017-031.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (19656-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2017.00213 - DIS