Data/hora: 10/06/2024 18:04:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	12/01/2024	
Data da última atualização: 	12/01/2024	
Autoria: 	THEODORO, F. L.; SANCHES, A. C.; CRUZ, T. A. C. da; SANTOS, R. C.; FLUMIGNAN, D. L.; JESUS, F. L. F. de.	
Afiliação: 	FAGNER LOPES THEODORO, INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, JARDIM, MS; ARTHUR CARNIATO SANCHES, UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS; THIAGO ALBERTO CABRAL DA CRUZ, DIETECH - SOLUÇÕES INTELIGENTES, SÃO CARLOS, SP; RODRIGO COUTO SANTOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS; DANILTON LUIZ FLUMIGNAN, CPAO; FERNANDA LAMEDE FERREIRA DE JESUS, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA, BELÉM.	
Título: 	Low-cost ultrasonic sensors for in-field experimentation data collection.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Ciência e Agrotecnologia, 47:e013422, 2023.	
DOI: 	10.1590/1413-7054202347013422	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O monitoramento do escoamento superficial é crucial na gestão sustentável dos recursos hídricos globais. Obter um método prático e econômico para coletar dados de campo pode ajudar a entender melhor o escoamento superficial e seus efeitos, necessários para a gestão das bacias hidrográficas. Este trabalho buscou elaborar calibração de um sensor ultrassônico devido à variabilidade da temperatura, verificando a imprecisão da distância dos objetos com o sensor, determinando a viabilidade do uso dos sensores de baixo custo em experimento “in loco”, instalados em calhas Parshall. O experimento foi realizado em área da Fazenda Experimental da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados/MS. Os dados foram coletados por doze sensores de distância ultrassônicos HC-SR04, que foram acoplados a um sistema de aquisição de dados composto por uma placa de expansão conectada a um minicomputador Raspberry. A calibração pela temperatura resultou na correção do erro de ± 8,0 mm da leitura de distância. Já, o R2 das curvas de comparação entre sensor e sistema de controle (trena laser e régua instalada nas calhas) resultaram em altos valores de coeficientes de determinação, acima de 0,95, mostrando a viabilidade do seu uso e atendendo as especificações para uso em condições de campo sujeito as intempéries climáticas. Este estudo demonstra o desempenho dos sensores ultrassônicos como possível potencial de nova tecnologia para avaliar escoamento superficial no intuito de propor novos coeficientes de escoamento.	
Palavras-Chave: 	Calha Parshall; Calibração; Escoamento superficial; HC-SR04.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1160791/1/ct.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (37455-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS