Data/hora: 24/05/2024 01:59:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	09/03/2010	
Autoria: 	CRUVINEL, P. E.; PAULA, M. H. de; MARTIN-NETO, L.; SANS, L. M. A.; COUTO, L.; COSTA, E. F.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; EMBRAPA-CNPMS.	
Título: 	Medidor digital multisensor de temperatura para solos.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciencia e Cultura, Sao Paulo, v.41, n.7, p.324, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.09-D.1.10.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A predicao estatistica da temperatura do solo baseada na temperatura do ar, mesmo atraves de modelos matematicos, e largamente prejudicada devido a limitada precisao dos metodos e algoritmos convencionais hoje utilizados. A temperatura do solo e a do ar sao dinamicas da natureza, apresentando variacoes diarias, bem como anual periodica. A medicao da temperatura do solo pelos padroes convencionais demanda tempo e envolve visitacoes aos locais para coleta de dados. O medidor digital multissensor de temperatura para solos possibilita a leitura de ate oito pontos ao longo do perfil do solo (2-4-8-16-32-64-128 e 256cm), com resolucao de 0,1 graus Celsius e precisao de 2% ao longo da faixa de -10 a 60 graus Celsius. Pode operar no modo manual ou automatizado, sendo que no modo manual a selecao e a leitura do ponto de medida sao feitas no painel do equipamento, respectivamente com uma chave "tumbwell" e display de 7 segmentos. No modo automatizado, com software em linguagem Pascal, gera arquivos em disco de 5 1/4" e faz varreduras programaveis com emissao de relatorios.	
Palavras-Chave: 	Digital; Medidor; Multissensor.	
Thesagro: 	Solo; Temperatura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5794-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00022 -  - 1989.00022 - DIS