Data/hora: 05/06/2024 11:00:12

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 12/09/2008
Data da última atualização: | 14/12/2023
Autoria: | SANT'ANA, J. A. V.; COELHO, E. F.; SANTANA JUNIOR, E. B.; VEINROMBER JUNIOR, L. A.
Afiliação: | J. A. V. Sant'Ana, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; E. B. Santana Junior, CNPMF; L. A. Veinromber Junior.
Título: | Estimativa da umidade com uso da TDR a partir da calibração dos sensores com amostras de campo e de laboratório.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 18., 2008, São Mateus. O equilíbrio do fluxo hídrico para uma agricultura irrigada sustentável: anais... São Mateus: ABID, 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: Este trabalho teve como objetivo a calibração de guias de ondas de TDR, em campo e em laboratório, para serem usadas na estimativa da umidade do solo a partir da constante dielétrica aparente do mesmo. No laboratório utilizou-se amostras de solo deformada e indeformada, retiradas a 0 - 0,15 m de profundidade. As amostras foram acondicionada em um tubo de PVC de 0,15 m de comprimento por 0,19 m de diâmetro, até uma altura de 0,14 m dentro do tubo. O solo foi acondicionado nas colunas de maneira a se obter uma densidade média de 1,58 e 1,52 g/cm³ para amostras deformada e indeformada, respectivamente. No campo foram marcados círculos de 0,19 m de diâmetro na parte central de uma área de 2,5 x 5,0 m. Em cada coleta foram obtidas a constante dielétrica aparente (Ka) e a umidade volumétrica (.) com o equipamento TDR e retiradas amostras deformadas de solo, dispostas dentro do círculo. A metodologia de calibração influiu nos modelos de estimativa da umidade em função da constante dielétrica aparente do solo, onde o modelo polinomial cubico obtido para a amostra não deformada superestimou as umidades em relação a amostra deformada. O modelo polinomial cubico para a calibração em campo apresentou menor precisão comparado a calibração em laboratório.
Palavras-Chave: | Calibração; Reflectometria no domínio do tempo.
Thesagro: | Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (24769-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS