Data/hora: 24/06/2024 18:03:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	09/02/2009	
Data da última atualização: 	09/02/2009	
Autoria: 	VEIMROBER JUNIOR, L. A. A.; SANTANA, J. A. V.; COELHO, E. F.; COELHO FILHO, M. A.; SANTOS, D. B.; SIMÕES, W. L.; SANTANA JUNIOR, E. B.	
Afiliação: 	Lúcio A. A. Veimrober Junior, UFRB; J. A. V. Santana, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF; D. B. Santos, EAF-Senhor do Bonfim; W. L. Simões, FAPESB; Edvaldo B. Santana Junior, UFRB.	
Título: 	Crescimento e produção do mamoeiro sob irrigação com água salina.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 28.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 12.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 10.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 7., 2008, Londrina. FertBio 2008: desafios para o uso do solo com eficiência e qualidade ambiental: anais. Londrina: Embrapa Soja: SBCS: IAPAR, UEL, 2008.	
ISBN: 	978-85-7033-010-9	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A região semi-árida do Nordeste do Brasil se constitui em áreas com potencial de salinização do solo, quando sob manejo inadequado da irrigação e fertirrigação agravado pela baixa eficiência ou mesmo inexistência de sistemas de drenagem. A expansão do mamoeiro nessas regiões requer estudos básicos para adequar a irrigação as condições de solos que apresentam salinidade. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da condições de salinidade do solo sobre os algumas variáveis de crescimento e produtividade do mamoeiro plantado em lisimetros de percolação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram de uma testemunha (T1 - água de açude, condutividade elétrica de 0,3 dSm-¹) sem fração de lixiviação; T2 - fração de lixiviação de 0,15 (água com 1,5 dS m-¹); T3 - fração de lixiviação de 0,30 (água com 1,5 dS m-¹ até 300 dap e com 2,5 dS m-¹ a partir daí); T4 - fração de lixiviação de 0,45 (água com 1,5 dS m-¹); T5 - fração de lixiviação de 0,60 (água com 1,5 dS m-¹) e T6 - fração de lixiviação de 0,75 (água com 1,5 dS m-¹). Os tratamentos não apresentaram médias dos parâmetros de crescimento 
diferentes entre si em valores absolutos. O tratamento T3 e T5 apresentaram condições mais acentuadas de estresse em relação ao tratamento T1. A aplicação de até 30 a 60% a mais da quantidade de água de CE de 2,5 dS m-¹ necessária para suprimento da água perdida por evapotranspiração não ocasionou redução drástica da produção das plantas do mamoeiro.	
Thesagro: 	Fertirrigação; Mamão; Salinidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)