Data/hora: 02/06/2024 02:17:32

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 09/09/2008
Data da última atualização: | 13/12/2023
Autoria: | COTRIM, C. E.; COELHO, E. F.; COELHO FILHO, M. A.; RAMOS, M. M.; NASCIMENTO, P. S.; SANTOS, R. P.; ANDRADE NETO, T. M.
Afiliação: | C. E. Cotrim, UFV; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF; M. M. Ramos, UFV; P. S. Nascimento, UFRB; R. P. Santos, UFRB; Torquato Martins Andrade Neto, UFRB.
Título: | Calibração de guia de onda acoplada a TDR, em um tipo de solo, utilizando amostra deformada e indeformada.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 18., 2008, São Mateus. O equilíbrio do fluxo hídrico para uma agricultura irrigada sustentável: anais... São Mateus: ABID, 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho teve como objetivo a calibração de guias de onda acoplada a TDR, para estimativa da umidade do solo, utilizando amostra de solo deformada e indeformada. As amostras deformadas do solo, de duas profundidades, após preparadas, foram acondicionadas em segmentos de tubos de PVC, enquanto amostras indeformadas foram retiradas diretamente em uma trincheira escavada no solo, também em duas profundidades, em segmentos de tubo de PVC com um dos lados em bisel. As guias de ondas utilizadas foram construídas no laboratório de Irrigação e Fertirrigação da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical. Um modelo polinomial cúbico foi ajustado aos dados de constante dielétrica do solo, fornecidos pela TDR, e da correspondente umidade medida por gravimetria. Da análise de variância da regressão entre os dados de umidade medida por gravimetria e umidade estimada pela TDR concluiu-se que, tanto para amostra indeformada como para amostra deformada, a regressão explicou significativamente a variável dependente (umidade estimada) a nível de 5 % de probabilidade. Entretanto os resultados encontrados mostraram que o modelo de calibração de guias de ondas utilizando amostra indeformada apresentou maior precisão na estimativa da umidade do solo utilizando a constante dielétrica aparente.
Palavras-Chave: | Calibração; Domínio; Reflectrometria; Tempo.
Thesagro: | Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (24753-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS