Data/hora: 09/06/2024 19:15:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Circulação/Nível: 	-- - --	
Data corrente: 	20/12/2007	
Data da última atualização: 	08/01/2008	
Autoria: 	SANTOS, R. P.; NASCIMENTO, P. dos S.; ANDRADE NETO, T. M.; ALVES, M. A.; COELHO, E. F.	
Afiliação: 	R. P. Santos, UFRB; P. dos S. Nascimento, UFRB; T. M. Andrade Neto, UFRB; M. A. Alves, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF.	
Título: 	Avaliação de modelos de determinação da condutividade hidráulica não saturada em laboratório e em campo.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 17., 2007. Mossoró. Agricultura no semi-árido. Mossoró: [s.n.], 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso dos modelos de VAN GENUCHTEN (1980), VG e BROOKS & COREY (1964), BC, na estimativa da condutividade hidráulica não saturada em condições de laboratório e de campo, neste caso, também em relação ao método de HILLEL (1972). O estudo foi realizado com um latossolo vermelho amarelo Distrófico (LVAD), de drenagem moderada. Amostras de solo a duas profundidades foram processadas em laboratório obtendo-se curvas de retenção ajustadas pelos modelos de BC e VG, dos quais se ajustaram os modelos de condutividade hidráulica não saturada desses autores. Em campo foi realizado o método do perfil instantâneo de HILLEL (1972). Os modelos VG e BC ajustaram-se bem aos dados de campo e de laboratório, com coeficientes de determinação superiores a 90%.	
Thesagro: 	Água do Solo; Drenagem; Perfil do Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (23798-1) - UPC - SP - -- - S12471 -  - 12471 - DIS