Data/hora: 11/06/2024 14:24:27

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 13/12/2004
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | INAMASU, R. Y.; PAYTON, S.; JOHNSON, S.; FRANCIS, D. D.; SCHLEMMER, M.; SHANAHAN, J. F.; LUCHIARI, A.; CALDWELL, R. M.; SCHEPERS, J.
Título: | Controlador VRT com sensoriamento de alta resolução : uma ferramenta para desenvolvimento de algoritmos.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA , 33., 2004, São Pedro. Anais... Campinas: Unicamp-Feagri, Embrapa Informática Agropecuária, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O sensoriamento remoto, processo de se obter informações de objetos alvos de plataformas remotas como sensores de terra, i. e., montados em tratores ou outros veículos ; aeroplanos, ou satélites - têm sido considerado como uma opção para se avaliar o status e caracterizar a variabilidade espacial de nitrogênio em áreas cultivadas mostraram as capacidades de sensores óticos em detectar e mapear variações non conteúdo de N, indicando que os mesmos poderiam ser utilizados para o mapeamento de deficiências e subsequentemente no direcionamento da aplicação localizada do fertilizante nitrogenado numa só operação.
Palavras-Chave: | Sensores; VRT.
Thesagro: | Agricultura de Precisão; Fertilizante; Sensoriamento Remoto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8550-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00052 -  - 2004.00052 - DIS