Data/hora: 15/06/2024 15:32:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	19/07/2002	
Data da última atualização: 	19/07/2002	
Autoria: 	MOREIRA, J. A. A.; SILVA, C. J. C. G. da.	
Título: 	Características de Retenção de Água de um Solo Podzólico Vermelho-Amarelo de Goiana, Pernambuco.	
Ano de publicação: 	1987	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.22, n.4, p.411-418, abr. 1987.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi determinada a retenção de água, em amostras de solo com estrutura deformada e indeformada, de cinco horizontes de um perfil de Podzólico Vermelho-Amarelo (PVA), localizado na Unidade de Execução de Pesquisa (UEP) de ltapirema, em Goiana, PE. Determinou-se também a umidade, na capacidade de campo, in situ, com o objetivo de verificar seu relacionamento com os valores de tensão nas curvas de retenção de água obtidas em laboratório. Os resultados indicaram que, em baixas tensões, as amostras deformadas retiveram mais água do que as indeformadas. Observou-se que a tensão em que a água é retida, na capacidade de campo, foi relativamente uniforme em todo o perfil, nos dois tipos de estrutura. Em amostras deformadas, os valores de tensão na capacidade de campo foram 0,006 M Pa, para o horizonte Ap, e 0,01 M Pa, para os horizontes A3, Blt, B21t e B22. Para amostras indeformadas, a tensão encontrada foi em torno de 0,006 M Pa, para todos os horizontes.	
Palavras-Chave: 	água no solo.	
Thesagro: 	Estrutura do Solo; Física do Solo; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (22641-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS