Data/hora: 03/06/2024 10:57:45

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 1
Data corrente: | 24/11/2017
Data da última atualização: | 29/01/2019
Autoria: | PRADO, E. A. F.; VITORINO, A. C. T.; GARCIA, R. A.; SILVA, C. J. da.
Afiliação: | EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO, UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS, MS; ANTONIO CARLOS TADEU VITORINO, UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS, MS; RODRIGO ARROYO GARCIA, CPAO; CESAR JOSE DA SILVA, CPAO.
Título: | Hydrophysical quality of an oxisol under a no-tillage system with alternative crops to renew a sugarcane field.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Sugar Tech, v. 20, n. 2, p. 135-142, Mar-Apr, 2018.
DOI: | 10.1007/s12355-017-0542-6
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Compressibility modeling.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (36460-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS