Data/hora: 15/06/2024 03:44:19

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Nacional - A
Data corrente: | 22/03/2008
Data da última atualização: | 25/10/2023
Autoria: | ANDRADE JUNIOR, A. S. de; SILVA, C. R. da; DANIEL, R.
Afiliação: | ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; CLÁUDIO R. DA SILVA, CPAMN; ROSSINI DANIEL, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.
Título: | Calibração de um sensor capacitivo de umidade em Latossolo Amarelo na microrregião do Litoral Piauiense.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 2, n. 4, p. 303-307, out./dez. 2007.
ISSN: | 1981-0997
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sensores de umidade do solo por capacitância são alternativas aos métodos comuns de quantificação do conteúdo de água do solo, fornecendo leituras seguras, rápidas e em profundidade. Neste estudo, uma sonda de capacitância (Diviner 2000®) foi calibrada para um Latossolo Amarelo da microrregião do Litoral Piauiense. Seis tubos de acesso foram instalados em uma disposição de 5 m por 2 m e três níveis de umidade (seco, úmido e saturado) foram aplicados em duas repetições. As leituras do equipamento, para cada 0,1 m de solo até 1,0 m de profundidade foram relacionadas com a umidade volumétrica. A equação de calibração, ajustada por análise de regressão, foi significativamente relacionada com as medidas do equipamento, com alta correlação (R2 =0,97) e baixo erro-padrão (0,01 m3 m-3). A curva de calibração sugerida pelo fabricante é aplicável ao solo estudado.
Palavras-Chave: | Diviner 2000; Diviner 2000®; FDR; Umidade volumétrica.
Thesagro: | Irrigação.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/69692/1/CalibracaoSensorCapacitivoUmidade.pdf
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)

Exemplares:

CPAMN - (21742-1) - UPC - AP - DD - S 201/08 -  - 2008.00201 - DIS
CNPA - (21117-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS