Data/hora: 24/09/2024 00:05:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Amapá.	
Data corrente: 	27/01/2017	
Data da última atualização: 	30/01/2017	
Autoria: 	SILVA, E. C. G.; PAZ, T. L. D. C.; ARAUJO, D. M. de F.	
Afiliação: 	ELLAINE CRISTINIE GOMES E SILVA, UEAP; THAYSA LAÍS DEL CASTILO PAZ, IFAP; DANIEL MARCOS DE FREITAS ARAUJO, CPAF-AP.	
Título: 	Monitoramento de parâmetros físico-químicos para avaliação do efluente tratado proveniente de uma ETE.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 56., 2016, Belém, PA. Química: tecnologia, desafios e perspectivas na Amazônia: anais. Rio de Janeiro: ABQ, 2016. p. 1-4.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como principal objetivo monitorar parâmetros físico-químicos da água proveniente de uma estação de tratamento de esgoto (ETE). A ETE instalada possui como principal finalidade minimizar os impactos que os resíduos possam gerar após lançamento no ambiente. As análises realizadas para identicacação do grau de eficiência da ETE foram: pH, CO2 livre, Alcalinidade, Fósforo, Cloreto, Alumínio, Nitrogênio, Dureza, Turbidez e Temperatura. Este processo foi realizado in loco, desde a coleta das amostras até as análises laboratoriais. Os resultados obtidos estão dentro das especificações exigidas pelas legislações, possibilitando controle operacional da ETE durante o tratamento dos efluuentes e adequação à Resolução CONAMA 357/2005 e Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.	
Palavras-Chave: 	Análise da água; Efluente.	
Thesagro: 	Rede de esgoto; Resíduo.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/154198/1/CPAF-AP-2016-Monitoramento-de-parametros-fisico-quimicos.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amapá (CPAF-AP)	
Exemplares: 	CPAF-AP - (17623-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS