Data/hora: 24/06/2024 00:40:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	12/01/1999	
Data da última atualização: 	12/01/1999	
Autoria: 	AZEVEDO, J. A.; DOLABELLA, R. H. C.; PEIXOTO, J. V. B.; SILVA, E. M.	
Título: 	Uso de tensiometros e da curva de retencao de agua no controle da irrigacao.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais. Pocos de Caldas: SBEA/UFLA, 1998.	
Volume: 	v.2.	
Páginas: 	p.227-228.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em uma lavoura de feijao irrigada por aspersao, com pivo central, aplicou-se com o objetivo de demostracao, a metodologia de controle de momento e dosagens de irrigacao, baseando-se na tensiometria e uso da curva caracteristica. O requerimento total de agua foi de 336 mm, atraves de 18 irrigacoes, sendo 33,3% da agua aplicada na fase critica de floracao a desenvolvimento de vagens dos 48 aos 84 dias apos a emergencia, quando as tensoes medias de agua no solo a 10 cm  de profundidade, no momento das irrigacoes, alcancaram 48kPa. A lamina media por irrigacao foi de 21 mm. Como consequencia do controle da irrigacao registrou-se um  intervalo medio entre regas de 9,2 dias na fase de crescimento vegetativo. O alto rendimento de graos de 3445kg/ha contribuicao para elevar a relacao entre produticidade e agua aplicada acima de 10kg/ha.mm.	
Palavras-Chave: 	Bean; Brasil; Distrito Federal.	
Thesagro: 	Cerrado; Feijão; Irrigação por Aspersão; Irrigação por Pivô Central; Manejo de Água; Phaseolus Vulgaris.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; sprinkler irrigation; water management.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (1586-1) - UPC - PL - -- - CRI4725 -  - CRI4725 - DIS