Data/hora: 20/06/2024 20:43:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	14/02/2001	
Data da última atualização: 	31/07/2009	
Autoria: 	SILVA, E. R.; ASSIS, O. B. G.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentacao Agropecuaria.	
Título: 	Eletroosmose aplicada na remoção de fenol em meios líquidos e porosos.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO INTERUNIDADES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (SICEM 2000), 3., 2000, São Carlos. Programa e resumos... São Carlos: USP-EESC-CETEPE, 2000.	
Páginas: 	p. 29-30.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O recente uso de tecnicas eletrocineticas, como a eletroosmose, tem apresentado resultados promissores na remocao de contaminantes quimicos em aguas e solos. A eletroosmose em meios porosos envolve o transporte de agua por meio de uma rede continua de particulas sob efeito de um campo eletrico externo. A extracao dos contaminantes pelo metodo eletrocinetico tem por base a suposicao que os mesmos estejam na fase liquida nos poros. O processo se torna mais eficaz quando as substancias transportadas estao carregadas ionicamente. Algumas substancias sofrem eletromigracao, e se separam sob o pH elevado e circunstancias redox variadas, alem disso, podem ser absorvidas na superficie dos poros e intersticio da argila, no caso dos solos. Neste trabalho estamos estudando o emprego da tecnica de eletroosmose na remocao de fenol em meios liquidos e particulados. O fenol foi escolhido como contaminante, nao somente por sua alta toxicidade, mas igualmente por apresentar alta solubilidade em agua e estar presente na grande maioria dos pesticidas.	
Palavras-Chave: 	Contaminantes; Eletrocinetica; Eletroosmose; Evento cientifico; Instrumentacao; Tecnica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5841-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00165 -  - 2000.00165 - DIS