Data/hora: 22/09/2024 14:46:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	11/01/2005	
Data da última atualização: 	08/03/2010	
Autoria: 	SILVA, E. R. DA; ASSIS, O. B. G.	
Título: 	Avaliação de técnica eletroquímica na remoção de resíduos orgânicos em água com emprego de unidade em escala de laboratório.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Sanitaria e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 9, jul.-set. 2004. p. 1-4.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho são apresntados os resultados preliminares da avaliação de técnica eletroquímica na remoção de compostos orgânicos em água, em escala laboratorial. Cela eletroquímica simples foi construída para os testes e uma metodologia básica foi empregada. O método consiste em provocar a migração de espécies polares ou ionizadas em direção ao eletrodo de carga oposta. Fenol e o herbicida atrazina foram os contaminantes avaliados. Os ensaios foram realizados em função do tempo de aplicação de carga, acompanhada a evolução do pH entre os eletrodos e as concentrações relativas avaliadas por  medidas de absorbância na região do ultra-violeta. Os melhores resultados foram conseguidos para operações acima de 30 minutos, indicando migração proporcional a 62% para o fenol, mas inferior a 30% para a trazina.	
Palavras-Chave: 	Processo eletroquímico; Remediação eletrocinética.	
Thesagro: 	Atrazina; Fenol.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8585-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00075 -  - 2004.00075 - DIS