Data/hora: 23/09/2024 10:39:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	28/04/2023	
Data da última atualização: 	28/04/2023	
Autoria: 	NASCIMENTO, E. V. S. do; BRASIL, E. C.; SILVA, G. R. da; ASSUNÇÃO, E. A.	
Afiliação: 	EMERSON VINICIUS SILVA DO NASCIMENTO, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; EDILSON CARVALHO BRASIL, CPATU; GEORGE RODRIGUES DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; EDWIN ALMEIDA ASSUNÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA.	
Título: 	Correção da acidez e teores de nutrientes em função do tempo de aplicação de uma escória de siderurgia em diferentes granulometrias.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. [Uberlândia]: SBCS: UFU, ICIAG, 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A maioria dos solos agricultáveis nas regiões tropicais apresenta-se em condições de elevado grau de acidez, o que caracteriza o principal fator de degradação química do solo. Objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito neutralizante da escória de siderurgia em diferentes frações granulométricas, em três períodos de amostragem, após sua aplicação ao solo. O trabalho foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Amazônia Oriental, localizado no município de Terra Alta ? Pará, em solo classificado como Latossolo Amarelo Distrófico, textura média. Utilizou-se um delineamento experimental em blocos casualizados, com três repetições, em esquema fatorial 4x4+2, sendo quatro frações granulométricas da escória (material retido entre as peneira ABNT<20->50, <50->100, <50->100 e <200), três diferentes saturações por bases (V%) (40, 70 e 100) e um tratamento adicional com calcário e outro sem calcário e escoria (testemunha). Para avaliação dos atributos químicos em relação ao tempo de reação, doses e graulometria dos corretivos no solo, efetuou-se coletas de amostras na profundidade de 0?20 cm, ao 1, 6 e 12 meses, realizaram-se as seguintes determinações nas amostras: pH em água, teores de Al trocável, P e Ca+Mg do solo. A aplicação de escória de siderúrgica promoveu aumento nos valores de pH, teores de P, Ca+Mg e uma diminuição do Al. Os tratamentos com a fração granulométrica mais fina da escória < 200 obteve resultado semelhante aos do calcário nos atributos do solo nas três amostragens.	
Palavras-Chave: 	Amostragens; Fração granulométrica.	
Thesagro: 	Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1153445/1/CORRECAO-DA-ACIDEZ-E-TEORES.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (58751-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS