Data/hora: 06/06/2024 06:11:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	17/12/2013	
Data da última atualização: 	17/12/2013	
Autoria: 	SANTOS, M. G. dos; MATIAS, J. R.; OLIVEIRA, G. M. de; SILVA, J. E. S. B. da; BARBOSA, L. G.; SANTOS, R. S. dos; RIBEIRO, R. C.; DANTAS, B. F.	
Afiliação: 	MAGALI GONÇALVES DOS SANTOS; JANETE RODRIGUES MATIAS; GILMARA MOREIRA DE OLIVEIRA; JOSÉ EDUARDO SANTOS BARBOZA DA SILVA; LAISE GUERRA BARBOSA; ROSÂNGELA SIQUEIRA DOS SANTOS; RENATA CONDURU RIBEIRO; BARBARA FRANCA DANTAS, CPATSA.	
Título: 	Emergência de plântulas de catingueira-verdadeira irrigadas com água salobra e biossalina.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 8., 2013, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2013.	
Páginas: 	p. 21-26.	
Série: 	(Embrapa Semiárido. Documentos, 253)	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a emergência de plântulas de catingueira-verdadeira (Poincianella pyramidalis Tul), sob diferentes níveis de salinidade da água de irrigação. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Embrapa Semiárido. As mudas foram produzidas em sacos de polietileno preto com capacidade para 2 kg, preenchidos com substrato areia+solo (1:1). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e quatro repetições. Sementes e plântulas foram irrigadas diariamente, de acordo com os tratamentos: água de torneira, água biossalina e água salobra. Foram avaliados porcentagem (%E), tempo médio (TME), índice de velocidade (IVE), velocidade média (VME) e coeficiente de uniformidade de emergência (CUE). A %E não foi afetada pelos tratamentos aplicados; no entanto, as plântulas apresentaram menor TME e maiores IVE e VME, quando irrigadas com água de torneira e água salobra em relação àquelas irrigadas com água biossalina. Quanto ao CUE, não houve diferença entre os tratamentos. Podese concluir, que a catingueira-verdadeira pode ser classificada como tolerante à salinidade e que a reutilização de água biossalina é uma alternativa viável e sustentável para a produção de mudas dessa espécie.	
Palavras-Chave: 	Água biossalina; Catingueira-verdadeira; Natural resource.	
Thesagro: 	Caatinga; Muda; Recurso natural; Salinidade.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94244/1/SDC253.pdf-2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (51368-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS