Data/hora: 12/06/2024 02:39:44

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 4
Data corrente: | 17/01/2017
Data da última atualização: | 09/02/2017
Autoria: | BATISTA, L. dos S.; COELHO, E. F.; CARVALHO, F. A. P. de; SILVA, M. G. da; GOMES FILHO, RAIMUNDO RODRIGUES; GONÇALVES, A. de A.
Afiliação: | LUCAS DOS SANTOS BATISTA, UFSE; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO, UFRB; MAIRTON GOMES DA SILVA, UFRB; RAIMUNDO RODRIGUES GOMES FILHO, UFSE; AMANDA DE AZEVEDO GONÇALVES, UFSE.
Título: | Calibração de sonda artesanal de uso com TDR para avaliação de umidade de solos.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v. 10, n.2, Fortaleza, p. 522 - 532, Mar/Abr, 2016.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) tem sido uma ferramenta muito importante para a quantificação do conteúdo da água no solo. Todavia, para utilizar o equipamento há necessidade de calibração para se obter valores acurados de umidade volumétrica, tendo em vista que há diferença entre os tipos de componentes da matriz do solo e na porosidade. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo desenvolver e calibrar sondas de uso em equipamento TDR em diferentes tipos de solos. A calibração foi realizada em condições de laboratório, utilizando amostras de solo acondicionadas em colunas de PVC com volume de 0,0078 m3. As sondas fabricadas artesanalmente com três hastes (espaçadas 0,022 m) e 0,15 m de comprimento, foram instaladas verticalmente nas colunas de solo, com uma sonda por coluna. Realizaram-se as pesagens das colunas de solo em balança digital e as leituras diárias da constante dielétrica com o equipamento TDR 100. Constatou-se que o modelo polinomial cúbico ajustou-se adequadamente para a estimativa da umidade do solo em função da constante dielétrica para os cinco tipos de solos, destacando um melhor ajuste para os dados do solo de textura média arenosa (franco arenoso), apresentando, baixo valor de RMSE (raiz quadrada da média dos quadrados dos erros), o que sinaliza para o bom desempenho do modelo e apresentou também valor baixo de MEA (média erros absolutos) resultando no melhor ajuste dos dados pela equação e uma melhor eficiência do modelo.
Thesagro: | Irrigação; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (31618-1) - UPC - AP - DD - Publicação digital -  -  - DIS