Data/hora: 17/06/2024 01:58:54

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 05/09/2017
Data da última atualização: | 22/01/2018
Autoria: | PIRES, W. N.; MOURA, M. S. B. de; SOUZA, L. S. B. de; SILVA, T, G, F, da; CARVALHO, H. F. de S.
Afiliação: | WILIS NEIVA PIRES, Mestre, Engenharia Agrícola, UNIVASF, Juazeiro, BA; MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA; LUCIANA SANDRA BASTOS DE SOUZA, Professora, UAST/UFRPE, Serra Talhada, PE; THIERES GEORGE FREIRE DA SILVA, Professor, UAST/UFRPE, Serra Talhada, PE; HERICA FERNANDA DE SOUSA CARVALHO, Bolsista DTI, CNPq.
Título: | Fluxos de radiação, energia, CO2 e vapor d'água em uma área de Caatinga em regeneração.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Agrometeoros, Passo Fundo, v. 25, n. 1, p. 143-151, ago. 2017.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve o objetivo de avaliar os fluxos de radiação, energia, gás carbônico e vapor d’água em uma área de caatinga em regeneração na Chapada do Araripe, Pernambuco. Para tanto, dados micrometeorológicos foram obtidos durante o ano de 2013, com base em medições efetuadas por meio de sensores eletrônicos instalados em uma torre micrometeorológica de 8 metros de altura, localizados em uma área com vegetação de caatinga degradada, no Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, município de Araripina, PE. Os resultados mostraram que o ano de 2013 na região do Araripe pernambucano apresentou precipitação inferior à média histórica, influenciando no desenvolvimento da vegetação, e por sua vez, em suas relações com a atmosfera. 41% da radiação solar incidente correspondem à radiação fotossinteticamente ativa (PAR); o coeficiente de reflexão para ondas curtas (albedo) variou de 11 a 16,5% e o índice de área foliar entre 0,3 e 2,1 m2 m-2, 45% do saldo de radiação foi utilizado para aquecimento na forma de fluxo de calor sensível (H), com fechamento do balanço de energia igual a 80%. O fluxo de calor no solo (G) representou apenas 1% do saldo de radiação. Todas essas informações contribuíram para que a assimilação de carbono na caatinga degradada seja altamente dependente da ocorrência de chuvas, portando-se, como sumidouro de CO2 atmosférico durante o primeiro semestre do ano e como fonte no segundo.
Palavras-Chave: | Chapada do Araripe; Correlações turbulentas; Gás carbônico; Índice de cobertura vegeta.
Thesagro: | Caatinga; Energia; Radiação solar; Regeneração.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/163432/1/Magna-5.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (56804-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS