Data/hora: 21/06/2024 14:45:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	10/01/2000	
Data da última atualização: 	17/04/2003	
Autoria: 	MIRANDA, L. C.; SILVA, W. R. da; CAVARIANI, C.	
Título: 	Secagem de sementes de soja em silo com distribuição radial do fluxo de ar. I. Monitoramento físico.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 34, n. 11, p. 2097-2108, nov. 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a evolucao fisica do processo de remocao de agua das sementes em secador estacionario, com cilindro central perfurado e distribuicao radical de ar. A pesquisa foi conduzida com sementes de soja, variando o fluxo (26,9, 28,4 e 33,2 m3/minuto/t) e a temperatura do ar insuflado (42, 46 e 50 graus C.), considerando a posicao das sementes (17, 34 e 51 cm em relacao ao cilindro de insuflacao) e o tempo de secagem (zero a doze horas, com intervalos de duas horas). Foram caracterizados o ar ambiente, o ar insulflado, as temperaturas e os teores de agua da massa, as velocidades e curvas de secagem. As avaliacoes realizadas destacaram vantagens fisicas operacionais da combinacao de 28,4 m3/minuto/t com 46 graus C. e o contrario, com a combinacao de 26,9 m3/minuto/t com 42 graus C.	
Palavras-Chave: 	Dehydration; Processing.	
Thesagro: 	Desidratação; Processamento.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPSO/19650/1/PAB97407.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/16616/1/PAB97407.pdf	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (16616-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPSO - (19650-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS