Data/hora: 20/06/2024 02:12:36

Biblioteca(s): | Embrapa Soja; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 10/01/2000
Data da última atualização: | 17/04/2003
Autoria: | MIRANDA, L. C.; SILVA, W. R. da; CAVARIANI, C.
Título: | Secagem de sementes de soja em silo com distribuição radial do fluxo de ar. I. Monitoramento físico.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 34, n. 11, p. 2097-2108, nov. 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a evolucao fisica do processo de remocao de agua das sementes em secador estacionario, com cilindro central perfurado e distribuicao radical de ar. A pesquisa foi conduzida com sementes de soja, variando o fluxo (26,9, 28,4 e 33,2 m3/minuto/t) e a temperatura do ar insuflado (42, 46 e 50 graus C.), considerando a posicao das sementes (17, 34 e 51 cm em relacao ao cilindro de insuflacao) e o tempo de secagem (zero a doze horas, com intervalos de duas horas). Foram caracterizados o ar ambiente, o ar insulflado, as temperaturas e os teores de agua da massa, as velocidades e curvas de secagem. As avaliacoes realizadas destacaram vantagens fisicas operacionais da combinacao de 28,4 m3/minuto/t com 46 graus C. e o contrario, com a combinacao de 26,9 m3/minuto/t com 42 graus C.
Palavras-Chave: | Dehydration; Processing.
Thesagro: | Desidratação; Processamento.
Categoria do assunto: | --

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPSO/19650/1/PAB97407.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/16616/1/PAB97407.pdf

Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)

Exemplares:

AI-SEDE - (16616-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPSO - (19650-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS