Data/hora: 24/06/2024 11:44:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	26/04/2004	
Data da última atualização: 	22/12/2021	
Autoria: 	SILVA, J. G. da; SOARES, D. M.; SILVEIRA, P. M. da.	
Afiliação: 	JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; DINO MAGALHAES SOARES, CNPAF; PEDRO MARQUES DA SILVEIRA, CNPAF.	
Título: 	Construção e avaliação de uma trilhadora de arroz a pedal.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Agrícola, v. 19, n. 1, p. 90-98, set. 1999.	
ISSN: 	0100-6916	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na colheita de pequenas lavouras de arroz, normalmente, o trilhamento é realizado manualmente, batendo-se as plantas num anteparo rígido para o desprendimento dos grãos. Essa operação induz a uma baixa capacidade de trabalho, limita a expansão das pequenas áreas de cultivos e impede a realização da colheita no momento adequado. 0 trilhamento mecânico do arroz não apenas melhora a eficiência da mao-de-obra, como também reduz os danos aos grãos no beneficiamento. Este trabalho teve como objetivo construir uma trilhadora de arroz acionada por pedal e avaliar o seu desempenho em duas cultivares, sendo uma de terras altas (Araguaia) e outra de várzea (Metica). A maquina apresentou maior capacidade de trabalho nas plantas da "Araguaia" e da "Metica" quando as umidades nos grãos eram inferiores a 20,2% e 22,2%, respectivamente. 0 maior rendimento da maquina foi obtido no trilhamento de plantas com colmos ceifados mais curtos. As perdas de grãos no trilhamento da "Araguaia" e da "Metica" foram, respectivamente, 3,6% e 0,8% da produtividade.	
Thesagro: 	Arroz; Implemento agrícola; Máquina agrícola; Oryza sativa; Trilhadeira.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/229539/1/ea-1999.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (21284-1) - UPC - AP - PP - 1999 -  - 1999 - DIS