Data/hora: 20/06/2024 11:17:41

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 15/04/2005
Data da última atualização: | 11/04/2022
Autoria: | SILVEIRA, P. M. da; STONE, L. F.
Afiliação: | PEDRO MARQUES DA SILVEIRA, CNPAF; LUIS FERNANDO STONE, CNPAF.
Título: | Irrigação.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Informe Agropecuário, v. 25, n. 223, p. 74-82, dez. 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A produtividade da cultura do feijoeiro é dependente da quantidade de água que lhe é fornecida. Vários fatores interferem no volume de água utilizado pela planta. Não se deve permitir déficit ou excesso de água no solo, para a obtenção de máxima produtividade. Discutem-se a evapotranspiração máxima, o coeficiente de cultura, o método de irrigação por aspersão e os critérios que permitem decidir o momento de irrigar e quantificar a lâmina d'água a ser aplicada por irrigação. A uniformidade de aplicação de água do equipamento de irrigação é aspecto importante para a obtenção de alta produtividade.
Thesagro: | Evapotranspiração; Feijão; Irrigação; Manejo de Água; Phaseolus Vulgaris; Produtividade; Tensiômetro.

Categoria do assunto:

--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/60991/1/Silveira-IA.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)

Exemplares:

CPATSA - (31070-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPAF - (22541-1) - UPC - AP - PP - 2004 -  - 2004 - DIS