Data/hora: 12/06/2024 09:36:46

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 07/03/2016
Data da última atualização: | 07/03/2016
Autoria: | SIMÃO, J. A.; MARCONCINI, J. M.; MATTOSO, L. H. C.; SANADI, A. R.
Afiliação: | JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA.
Título: | Effect of fiber pretreatment condition and coupling agent on the mechanical and thermal properties in higly filled composites of sugarcane bagasse fiber/PP.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE NATURAL FIBRE COMPOSITES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, 5., 2015, Rome, Italy. Proceedings... Rome, Italy: Sapienza, 2015. Não paginado. 2 f.
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | High filled composites; Interfacial compatibilizers; Polypropylene; Sugarcane bagasse fiber.
Thesaurus Nal: | pretreatment.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (15799-1) - UPC - SP - PP - PROCI-15.00247 -  - 2015.00247 - DIS