Data/hora: 22/06/2024 06:55:47

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 27/10/2015
Data da última atualização: | 26/02/2016
Autoria: | GUIMARÃES JUNIOR, B.; PROTÁSIO, T. de P.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.; GUIMARÃES, B. M. R.; SIQUEIRA, H. F. de.
Título: | Qualidade de painéis LVL produzidos com madeira de clones de Eucalyptus urophylla.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 83, p. 307-313, abr./jun. 2015.
DOI: | 10.4336/2015.pfb.35.83.797
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi verificar a qualidade de painéis LVL produzidos com a madeira de cinco clones de Eucalyptus urophylla. Para cada clone foram produzidos cinco painéis LVL, com lâminas de 2 mm de espessura, adesivo resorcinol- formaldeído com gramatura de 320 g m-², pressão de 1,47 MPa durante o período de 8 h a temperatura ambiente. De maneira geral, todos os clones apresentaram potencial para a produção de painéis LVL, com destaque para o clone 26, por apresentar melhor desempenho com relação às propriedades físicas e resistência à colagem
Palavras-Chave: | Espécie exótica; Laminated panels; Painel laminado; Physical and mechanical properties; Propriedade física e mecânica; Resorcinol formaldeído; Resorcinol-formaldehyde.
Thesagro: | Eucalipto; Eucalyptus Urophylla; Madeira.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132785/1/QualidadedePaineis.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54456-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS