Data/hora: 23/05/2024 00:44:47

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | HERRMANN, P. S. P.; CONCIANI, W.; SOARES, M. M.; CRESTANA, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; Escola Tecnica Federal de Mato Grosso; UFMT.
Título: | Medida de umidade, in-situ, atraves da tecnica de reflectometria no dominio do tempo (RDT), do perfil de um meio poroso, colapsivel, com uma unica antena segmentada.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS, 23., out. 1995, Maringa, PR. Programacao e resumos... Maringa: Universidade Estadual de Maringa, 1995.
Páginas: | p.P3-22.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho apresenta os resultados de experimento de campo da medida de umidade ao longo do perfil de um solo, considerado colapsivel, utilizando uma antena construida com hastes de quatro fios, com 80cm de comprimento, segmentada em tres pontos distintos. A questao do estudo de umidade em solos colapsiveis esta relacionada, por exemplo, com o grau de influencia deste parametro no recalque de uma fundacao, a ser utilizada para construcao de silos agricolas. Desenvolveu-se uma antena de RDT, conhecida como antena com hastes de quatro fios. Todas as hastes foram construidas com descontinuidades (mudanca da impedancia da antena) nas distancias de 11,31 e 70cm. Para melhor precisao nas leituras de umidade volumetrica, optou-se por levantar a curva de calibracao do solo, atraves da relacao de constante dieletrica em funcao da umidade volumetrica (%). O meio poroso utilizado foi um solo do tipo oxissolo de Campo Novo do Parecis-MT. A antena foi instalada a profundidade de 1m abaixo do nivel da superficie do solo, no campo experimental de Campo Novo do Parecis. O tempo total do experimento foi de 6h. Para poder acompanhar o avanco da frente de molhamento variou-se o periodo de leitura. As vantagens dessa tecnica sao: menor perturbacao ao meio poroso em estudo, leitura no perfil do solo em distancias previamente demarcadas pelas descontinuidades, aumentando a rapidez de aquisicao de dados e diminuicao do efeito da variabilidade espacial, quando comparada ao uso de varias antenas instaladas em diferentes profundidades.
Palavras-Chave: | Antena segmentada; In situ; Reflectometria no dominio do tempo; RTD; Tecnica.
Thesagro: | Solo; Umidade.
Thesaurus Nal: | humidity; soil; time domain reflectometry.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5483-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00053 -  - 1995.00053 - DIS