Data/hora: 22/06/2024 03:18:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	03/11/2017	
Data da última atualização: 	03/11/2017	
Autoria: 	MEDEIROS, J. C.; SOUSA, D. C. de; MADARI, B. E.; HEINEMANN, A. B.; MACHADO, P. L. O. de A.; STONE, L. F.	
Afiliação: 	JOAO CARLOS MEDEIROS; DAIANE CONCEICAO DE SOUSA; BEATA EMOKE MADARI, CNPAF; ALEXANDRE BRYAN HEINEMANN, CNPAF; PEDRO LUIZ OLIVEIRA DE A MACHADO, SRI; LUIS FERNANDO STONE, CNPAF.	
Título: 	Calibração de uma sonda de capacitância em Latossolo Vermelho Argiloso.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Compreender a dinâmica da água no solo através de seu monitoramento auxilia nos estudos sobre o funcionamento físico-hídrico do solo. Quantificar o conteúdo de água do solo com ferramentas precisas, práticas e de fácil utilização é considerado um atual desafio. Objetivou-se neste trabalho determinar a equação de calibração para uma sonda de capacitância em um Latossolo Vermelho distrófico do Cerrado brasileiro para comparar com a calibração realizada pelo fabricante e calibrações realizadas em outros trabalhos. Foram instalados tubos de PVC (padrão do fabricante) espaçados a cada 5m de distância seguindo as instruções do fabricante. Trinta dias após a instalação iniciou-se a aplicação de água no solo. A calibração foi realizada através de três leituras para cada amostra de solo na camada de 0,1 até 1,0 m, com três níveis diferentes de umidade por uma sonda Diviner 2000® gerando-se uma média. Determinou-se umidade gravimétrica e densidade do solo. Os dados obtidos foram submetidos a análise exploratória estatística básica e análise de regressão. O método mostrou-se eficiente para a quantificação do conteúdo de água no solo, porém, verificou-se a necessidade de calibração do equipamento para solos argilosos. As equações testadas não apresentaram resultados satisfatórios na quantificação do conteúdo de água no solo. A estratificação do perfil do solo em classes homogêneas tornou a calibração mais acurada.	
Palavras-Chave: 	Densidade do solo; Sensor; Umidade gravimétrica.	
Thesagro: 	Latossolo Vermelho.	
Categoria do assunto: 	O Insetos e Entomologia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/166060/1/CNPAF-2015-cbcs.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (34888-1) - UPC - AA - DD - 2015 -  - 2015 - DIS