Data/hora: 26/09/2024 10:02:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	11/02/2008	
Data da última atualização: 	18/02/2008	
Autoria: 	Silva, C. R. da; Andrade Júnior, A. S. de; Alves Júnior, J.; Souza, A. B. de; Melo, F. de B.; Coelho Filho, M. A.	
Afiliação: 	Claudio Ricardo da Silva, UFPI; Anderson Soares de Andrade Junior, EMBRAPA Meio Norte; Jose Alves Junior, EMBRAPA Arroz e Feijão; Antonio Barros de Souza, UFPI/CCA; Francisco de Brito Melo, EMBRAPA Meio Norte; Mauricio Antonio Coelho Filho, CNPMF.	
Título: 	Calibração de uma sonda de capacitância em um Argissolo.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Agricola, Piracicaba, v. 64, n. 6, p.636-640, nov/dez, 2007	
ISBN: 	01039016	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Sensores de capacitância são alternativas aos métodos comuns de quantificação do teor de água do solo (O, m³ m-³), provendo leituras em profundidade de forma segura e rápida. Neste estudo, uma sonda de capacitância (Diviner 2000) foi calibrada em um Argissolo vermelho-amarelo do Estado do Piauí, Brasil. Seis tubos de acesso foram instalados em uma grade de 5 m × 2 m. Três níveis de umidade (saturado, úmido e seco) foram aplicados em duas repetições. Efetuaram-se leituras do equipamento, para cada 0.1 m de solo, até 1.0 m de profundidade, juntamente com amostras de solo para a determinação de O. Uma equação de potência foi desenvolvida para cada profundidade como também para o todo perfil do solo (RMSE = 0.014, R² = 0.93) em um intervalo de 0.068 a 0.264 m³ m-³ of O. A calibração para cada profundidade melhora o coeficiente de correlação e minimiza o erro das estimativas. Calibrações locais melhoram a acurácia do monitoramento da água no solo.	
Palavras-Chave: 	Sensor.	
Thesagro: 	Água; Irrigação; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (24268-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS