Data/hora: 10/06/2024 17:02:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	08/04/2008	
Data da última atualização: 	11/05/2023	
Autoria: 	ANDRADE JUNIOR, A. S. de; SILVA, C. R. da; DANIEL, R.; CAVALCANTE, R. F.; FIGUIEIREDO JÚNIOR, L. G. M. de; SOUZA, C. F.	
Afiliação: 	ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; CLÁUDIO RICARDO DA SILVA; ROSSINI DANIEL; ROGÉRIO FARIAS CAVALCANTE; LUIZ GONZAGA MEDEIROS DE FIGUEIREDO JÚNIOR; CLAUDINEI FONSECA SOUZA.	
Título: 	Calibração de sensor de capacitância para determinação do teor de água em um latossolo amarelo.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 35., 2006, João Pessoa. Agroenergia e desenvolvimento técnico: anais. João Pessoa, 2006.	
Páginas: 	p. 86.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Meta 2007.	
Palavras-Chave: 	Diviner 2000; Sonda de FDR.	
Thesagro: 	Umidade do Solo.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/69750/1/conbea168.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (21812-1) - UPC - RA - PP - S 220/08 -  - 2008.00220 - DIS