Data/hora: 19/06/2024 08:47:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	14/01/2008	
Data da última atualização: 	11/07/2018	
Autoria: 	KOAKOSKI, A.; SOUZA, C. M. A. de; RAFULL, L. Z. L.; SOUZA, L. C. F. de; REIS, E. F. dos.	
Afiliação: 	André Koakoski, Universidade Federal da Grande Dourados/Faculdade de Ciências Agrárias; Cristiano Márcio Alves de Souza, Universidade Federal da Grande Dourados/Faculdade de Ciências Agrárias; Leidy Zulys Leyva Rafull, Universidade Federal da Grande Dourados/Faculdade de Ciências Agrárias; Luiz Carlos Ferreira de Souza, Universidade Federal da Grande Dourados/Faculdade de Ciências Agrárias; Elton Fialho dos Reis, Universidade Estadual de Goiás/Campus de Anápolis.	
Título: 	Desempenho de semeadora-adubadora utilizando-se dois mecanismos rompedores e três pressões da roda compactadora	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 42, n. 5, p. 725-731, maio 2007	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Performance of seeder-fertilizer using two furrow opening mechanism  and three loads on soil firming mechanism.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de diferentes mecanismos rompedores e níveis de pressões aplicadas pela roda compactadora sobre o desempenho de uma semeadora-adubadora na implantação da cultura de soja, em plantio direto sob três teores de água no solo. O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, em que as parcelas foram constituídas pelos três teores avaliados de água no solo (0,22, 0,24 e 0,26 kg kg-1), as subparcelas por dois mecanismos rompedores (facão e disco duplo) e as subsubparcelas por três níveis de pressões aplicadas pela roda compactadora (12,2, 18,5 e 24,1 kPa), com três repetições, em um delineamento de blocos ao acaso. Foram analisadas a distância entre sementes, a profundidade de deposição, a porosidade, o índice de velocidade de emergência, a emergência a campo e a resistência do solo à penetração. O mecanismo rompedor do tipo facão proporciona maior profundidade de plantio e porosidade do solo, menor distância entre sementes e menor resistência do solo à penetração. A pressão da roda compactadora influencia a emergência de plântulas a campo, quando é usado o rompedor do tipo facão. O teor de água influencia a profundidade de deposição e distância entre sementes, o índice de velocidade de emergência e a resistência do solo à penetração.	
Palavras-Chave: 	sowing moisture; umidade de semeadura.	
Thesagro: 	Plantio Direto; Soja.	
Thesaurus Nal: 	No-tillage; Soybeans.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/106908/1/Desempenho-de-semeadora.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (41064-1) - UPE - AP - DD - 630.72081 - P474 -  - DIS