Data/hora: 13/06/2024 11:50:57

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 21/08/2002
Data da última atualização: | 07/06/2018
Autoria: | SOUZA, C. M. A; QUEIROZ, D. M.; MANTOVANI, E. C.; PINTO, F. A. C.
Afiliação: | EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.
Título: | Modelagem do processo de trilha e separação mecânica do feijão em uma colhedora de fluxo axial.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 31., 2002, Salvador. A engenharia agrícola para o desenvolvimento sustentável: água, energia e meio ambiente: anais. Salvador: SBEA, 2002.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O desempenho de uma máquina colhedora de grãos está diretamente relacionado às características mecânicas dos mecanísmos de trilha e separação nela utilizados. Além disso, estes mecanismos influenciam consideravelmente as perdas de produto durante o processo. A simulação de processos tem se mostrado como uma ferramenta de grande utilidade no auxilio ao projeto de novas máquinas, ou no aprimoramento das já existentes. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de implementar um modelo de simulação da trilha e separação mecânica do feijão, para uma colhedora de arrasto com sistema de trilha em fluxo axial. Testes experimentais foram conduzidos, utilizando-se uma colhedora de feijaõ para validação do modelo implementado. Comparando os resultados de eficiência de trilha e separação simulados com aqueles obtidos experimentalmente, obteve-se um desvio médio de 1,78% o que foi considerado satisfatório para aplicações em engenharia de colheita.
Palavras-Chave: | Bean; Colhedora de arrasto; Harvest; Pull-type harvest; Simulation.
Thesagro: | Colheita; Feijão; Simulação.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/51113/1/Modelagem-processo.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (13815-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS