Data/hora: 10/06/2024 08:32:54

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 29/01/2009
Data da última atualização: | 30/01/2009
Autoria: | SOUZA, E. M. de.
Afiliação: | Co-orientado por Giuliano Marchi, CPAC.
Título: | Modelagem não linear da extração de zinco em um solo tratado com lodo de esgoto.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | 2008.
Páginas: | 95 p.
Idioma: | Português

Notas:

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.  
Co-orientador: Giuliano Marchi.

Conteúdo: | Os modelos de regressão não lineares são de grande importância para cientistas e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento, pela natureza do ajuste e a interpretação prática dos parâmetros. Na ciência do solo, a predição da disponibilidade de elementos-traço em solos tratados com lodo de esgoto por extratores em uma única extração é dificilmente obtida. Por essa razão, Marchi (2005) propôs um método que simulou a solução da rizosfera, por meio de extrações sucessivas com misturas de ácidos orgânicos sintéticos para acessar a disponibilidade potencial desses elementos a longo prazo. Os dados obtidos pelas extrações sucessivas foram ajustados por meio de um modelo não linear, baseado nos mecanismos cinéticos de primeira ordem, observando-se a dissolução de Cd, Zn, Cr, Ni e Cu. Foi realizado um estudo de forma rigorosa sobre as propriedades estatísticas dos estimadores, bem como os ajustes, os intervalos de confiança, as bandas de confiança para resposta esperada e a região de confiança conjunta. Realizou-se um esboço sobre a não linearidade do modelo, tendo como referência a medida de curvatura de Bates e Watts, com o objetivo de verificar as propriedades assintóticas dos estimadores, apesar do tamanho reduzido da amostra. Neste trabalho, considerou-se apenas o elemento-traço Zn e utilizou-se a metodologia clássica da amostragem e da verossimilhança, tendo como técnica alternativa a metodologia "bootstrap". Este estudo proporciona um roteiro detalhado e rotina elaborada no software R versão 2.7.0, que poderá orientar trabalhos futuros sobre extrações sucessivas, tanto de elementos-traço quanto de nutrientes de plantas. Os resultados inferenciais assintóticos, com base na aproximação linear por série de Taylor, foram validados pela metodologia  "bootstrap" e pela medida de não linearidade de Bates e Watts, para todos os extratores, exceto para o extrator NH4OAc, que apresentou problemas quanto à medida de curvatura de efeito parâmetro.
Palavras-Chave: | Lodo de esgoto; Regressão não linear.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (29977-1) - UPA - TS - -- - T011/08 - SOU - T011/08 - DIS