Data/hora: 01/06/2024 11:33:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	29/01/2009	
Data da última atualização: 	30/01/2009	
Autoria: 	SOUZA, E. M. de.	
Afiliação: 	Co-orientado por Giuliano Marchi, CPAC.	
Título: 	Modelagem não linear da extração de zinco em um solo tratado com lodo de esgoto.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	2008.	
Páginas: 	95 p. 	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.  
Co-orientador: Giuliano Marchi. 	
Conteúdo: 	Os modelos de regressão não lineares são de grande importância para cientistas e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento, pela natureza do ajuste e a interpretação prática dos parâmetros. Na ciência do solo, a predição da disponibilidade de elementos-traço em solos tratados com lodo de esgoto por extratores em uma única extração é dificilmente obtida. Por essa razão, Marchi (2005) propôs um método que simulou a solução da rizosfera, por meio de extrações sucessivas com misturas de ácidos orgânicos sintéticos para acessar a disponibilidade potencial desses elementos a longo prazo. Os dados obtidos pelas extrações sucessivas foram ajustados por meio de um modelo não linear, baseado nos mecanismos cinéticos de primeira ordem, observando-se a dissolução de Cd, Zn, Cr, Ni e Cu. Foi realizado um estudo de forma rigorosa sobre as propriedades estatísticas dos estimadores, bem como os ajustes, os intervalos de confiança, as bandas de confiança para resposta esperada e a região de confiança conjunta. Realizou-se um esboço sobre a não linearidade do modelo, tendo como referência a medida de curvatura de Bates e Watts, com o objetivo de verificar as propriedades assintóticas dos estimadores, apesar do tamanho reduzido da amostra. Neste trabalho, considerou-se apenas o elemento-traço Zn e utilizou-se a metodologia clássica da amostragem e da verossimilhança, tendo como técnica alternativa a metodologia "bootstrap". Este estudo proporciona um roteiro detalhado e rotina elaborada no software R versão 2.7.0, que poderá orientar trabalhos futuros sobre extrações sucessivas, tanto de elementos-traço quanto de nutrientes de plantas. Os resultados inferenciais assintóticos, com base na aproximação linear por série de Taylor, foram validados pela metodologia  "bootstrap" e pela medida de não linearidade de Bates e Watts, para todos os extratores, exceto para o extrator NH4OAc, que apresentou problemas quanto à medida de curvatura de efeito parâmetro.	
Palavras-Chave: 	Lodo de esgoto; Regressão não linear.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (29977-1) - UPA - TS - -- - T011/08 - SOU - T011/08 - DIS