Data/hora: 13/06/2024 19:08:19

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves.
Data corrente: | 27/11/2018
Data da última atualização: | 29/11/2018
Autoria: | SUZIN, L.; ANTES, F. G.; BEDENDO, G. C.; BORTOLI, M.; KUNZ, A.
Afiliação: | LIDIMARA SUZIN, UNIOESTE/Cascavel; FABIANE GOLDSCHMIDT ANTES, CNPSA; GIZELLE CRISTINA BEDENDO, CNPSA; MARCELO BORTOLI, UTFPR; AIRTON KUNZ, CNPSA.
Título: | Chemical removal of phosphorus from swine effluent: the impact of previous effluent treatment technologies on process efficiency.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Water Air Soil Pollut, v. 229, 2018.
DOI: | 10.1007/s11270-018-4018-4.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Abstract: Chemical phosphorus removal with hydrated lime was evaluated on effluents from different biological treatment processes applied to swine manure. The objective of this study was to establish the most suitable process for this kind of wastewater treatment. Effluents a UASB reactor, a nitrification reactor (NR), a modified Lutzak?Ettinger (MLE) reactor and a deammonification (DMX) reactor were evaluated. A comprehensive study was developed at laboratory scale to evaluate the effect of possible interferences, including alkalinity, total organic carbon, and ammonia, on phosphorus precipitation. The highest soluble phosphorus (Psol) removal efficiency and the lowest Ca:P molar ratio were obtained for the NR effluent (92% and 2.0, respectively). The good performance of the NR effluent could be attributed to the low level of ammoniacal nitrogen and alkalinity and to the presence of a relatively high concentration of calcium. Highly promising results were also obtained in field experiments, where a phosphorus removal unit was installed as the last step in a swine manure treatment system, and precipitation was applied to effluent from the NR. In this case, efficiencies of Psol removal higher than 90% were obtained. The produced sludge was rich in phosphorus and could be used as, for example, fertilizer. The results obtained in this work showed the importance of applying an efficient treatment system to swine manure for reduction of ammoniacal nitrogen, alkalinity, and carbon before chemical removal of phosphorus by precipitation with hydrated lime. Resumo: A remoção química do fósforo com cal hidratada foi avaliada em efluentes de diferentes processos de tratamento biológico aplicados ao esterco de suínos. O objetivo deste estudo foi estabelecer o processo mais adequado para esse tipo de tratamento de efluentes. Efluentes foram avaliados um reator UASB, um reator de nitrificação (NR), um reator modificado Lutzak-Ettinger (MLE) e um reator de desaminificação (DMX). Um estudo abrangente foi desenvolvido em escala de laboratório para avaliar o efeito de possíveis interferências, incluindo alcalinidade, carbono orgânico total e amônia, na precipitação de fósforo. A maior eficiência de remoção de fósforo solúvel (Psol) e a menor razão molar Ca: P foram obtidas para o efluente NR (92% e 2,0, respectivamente). O bom desempenho do efluente NR pode ser atribuído ao baixo nível de nitrogênio e alcalinidade amoniacal e à presença de uma concentração relativamente alta de cálcio. Resultados altamente promissores também foram obtidos em experimentos de campo, onde uma unidade de remoção de fósforo foi instalada como último passo em um sistema de tratamento de suínos e a precipitação foi aplicada ao efluente do NR. Neste caso, foram obtidas eficiências de remoção de Psol superiores a 90%. O lodo produzido era rico em fósforo e podia ser usado como fertilizante, por exemplo. Os resultados obtidos neste trabalho mostraram a importância da aplicação de um sistema de tratamento eficiente ao esterco suíno para redução do nitrogênio amoniacal, alcalinidade e carbono, antes da remoção química do fósforo por precipitação com cal hidratada.
Thesagro: | Dejeto; Fósforo; Suíno; Tratamento.
Thesaurus Nal: | Effluents; Pig manure.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)
Exemplares: | CNPSA - (21506-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS