Data/hora: 17/06/2024 02:53:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	27/10/2012	
Data da última atualização: 	25/05/2023	
Autoria: 	SANT'ANA, J. A. do V.; COELHO, E. F.; SILVA JUNIOR, J. J. da; SANTANA JUNIOR, E. B.; VEINROMBER JUNIOR, L. A. dos A.	
Afiliação: 	JOSÉ ANTONIO DO VALE SANT'ANA, UFLA; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; JOÃO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, UFLA; EDVALDO BISPO SANTANA JUNIOR, UFRB; LUCIO ADERITO DOS ANJOS VEINROMBER JUNIOR, UFRB.	
Título: 	Desempenho de sondas de TDR manufaturadas de diferentes comprimentos de hastes.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 36, p. 1123-1129, 2012.	
ISSN: 	1806-9657	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A avaliação da umidade do solo com uso da reflectometria no domínio do tempo (TDR) tem sido feita a partir de sondas ou guias de onda de comprimento igual ou superior a 0,10 m, sendo poucas as informações na literatura para comprimentos inferiores. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de sondas manufaturadas de TDR de diferentes comprimentos de hastes na estimativa da umidade do solo a partir da constante dielétrica. Foram confeccionadas guias de onda de TDR manufaturadas, com diferentes comprimentos de hastes (0,30; 0,15; 0,12; 0,10; 0,08; 0,06; e 0,04 m). No laboratório, o solo foi colocado para secagem ao ar, destorroado, passado em peneira de 2 mm e condicionado em tubos de PVC de diâmetro de 0,196 m. Logo após a saturação, foram realizadas leituras com um reflectômetro tipo TDR até a umidade atingir valores próximos do limite inferior da disponibilidade de água do solo. As análises dos valores de umidade para os diferentes comprimentos de haste mostraram que eles tiveram efeito nas leituras de umidade do solo para os valores acima de 0,25 m3 m-3 e abaixo de 0,14 m3 m-3. As sondas com os comprimentos das hastes avaliados apresentaram leituras semelhantes para valores de umidade volumétrica constante no intervalo de 0,14 a 0,25 m3 m-3. A sonda de comprimento de haste de 0,04 m apresentou desempenho satisfatório para umidades volumétricas maiores que 0,20 m³ m-³.	
Palavras-Chave: 	Calibração de TDR; Reflectometria.	
Thesagro: 	Solo.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (28890-1) - UPC - AP - DD - Publicação digital -  -  - DIS