Data/hora: 24/06/2024 17:20:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	02/10/2015	
Data da última atualização: 	15/02/2016	
Autoria: 	MENDES, T. D.; GOMES, L. F.; SALUM, T. F. C.; PACHECO, T. F.; RODRIGUES, D. de S.; TALIA, P.; CAMPOS, E.; DAMASO, M. C. T.	
Afiliação: 	THAIS DEMARCHI MENDES, CNPAE; Lorena. F. Gomes; THAIS FABIANA CHAN SALUM, CNPAE; THALYTA FRAGA PACHECO, CNPAE; DASCIANA DE SOUSA RODRIGUES, CNPAE; Paola Talia, INTA Castelar; Eleonora Campos, INTA Castelar; MONICA CARAMEZ TRICHES DAMASO, CNPAE.	
Título: 	Caracterização de extrato enzimático produzido por Cellulomonas sp e sua aplicação na hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 20.; SIMPÓSIO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSA, 11., 2015, Fortaleza, CE. [Anais ...]. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi caracterizar, quanto às condições ótimas de pH e temperatura, para a atividade de endoglicanase, um extrato enzimático produzido por Cellulomonas sp. e aplicá-lo na hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado. Obteve-se um extrato enzimático contendo atividades de FPase (0,14 U/mL), de endoglicanase (1,48 U/mL) e de xilanase (9,46 U/mL). Para a atividade de endoglicanase, as condições ótimas de reação foram pH 5,5 e 51,4° C. O extrato enzimático produzido foi capaz de hidrolisar bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado por tratamento ácido e por tratamento ácido seguido de alcalino, sendo possível obter teores de açúcares redutores totais (ART) de 0,42 e 0,96 g/L, respectivamente. Quando o extrato produzido foi testado em associação com extrato celulolítico comercial Celluclast® foi possível obter um hidrolisado com 4,0 g/L de ART a partir de biomassa pré-tratada por processo ácido seguido de alcalino. Na hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com solução ácida, o extrato bacteriano combinado com o extrato comercial obteve a mesma eficiência da utilização do extrato comercial apenas, sendo possível obter um hidrolisado com 1,7 g/L de ART. Pode-se concluir que é possível obter um extrato enzimático de Cellulomonas sp. ativo na hidrólise de biomassa pré-tratada. No entanto, estudos posteriores devem ser realizados para que se possa aumentar a eficiência do extrato enzimático.	
Palavras-Chave: 	Cellulomonas sp; Extrato enzimático; Hidrólise de biomassa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (2714-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS