Data/hora: 19/06/2024 02:33:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Data corrente: 	17/02/2023	
Data da última atualização: 	17/02/2023	
Autoria: 	NUNES, E. H.; PECORARO, C. A.; GONÇALVES, J. C.; MIRANDA, K. O. da S.; OLIVEIRA, P. A. V. de; BUMBIERIS JUNIOR, V. H.; TAVARES FILHO, J.	
Afiliação: 	EMANUELE H. NUNES, Universidade Estadual de Londrina; CÉSAR A. PECORARO, Universidade Estadual de Londrina; JOÃO C. GONÇALVES, Universidade Estadual de Londrina; KÉSIA O. DA S. MIRANDA, Universidade de São Paulo/Esalq; PAULO ARMANDO VICTORIA DE OLIVEIRA, CNPSA; VALTER H. BUMBIERIS JUNIOR, Universidade Estadual de Londrina; JOÃO TAVARES FILHO, Universidade Estadual de Londrina.	
Título: 	Methods for determining the emission of greenhouse gases in swine farming.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 27, n. 3, p. 195-201, 2023.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v27n3p195-201	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	ABSTRACT: Swine production systems contribute to emission of greenhouse gases (CO2, N2O, and CH4) and ammonia (NH3) into the atmosphere. Therefore, the objective of this study was to evaluate methods for determining the emissions of ammonia and greenhouse gases (GHG) in a commercial swine production unit with natural ventilation during the finishing phase. The concentrations of gases in the air were measured using a gas analyzer (INNOVA 1412), and the flow emission was calculated by considering the ventilation rate and the differences in gas concentration between the interior and exterior of the installation. The results showed that the emission flow obtained via the simplified method in [g per swine h-1] was 2.689, 0.30, 4.39, 13.55, and 3.273 for CO2, N2O, CH4, NH3 , and water vapor, respectively. The flow obtained using the continuous method in [g per swine h-1] was 574, 0.67, 19.50, 5.84, and 7.2 for CO2 , N2 O, CH4 , NH3 , and water vapor, respectively. The proposed simplified method was highly accurate for estimating GHG emissions from swine production systems with natural ventilation. Resumo: Os sistemas de produção de suínos contribuem com emissões de gases de efeito estufa (dióxido de carbono - CO2 , óxido nitroso - N2 O e metano - CH4 ) e amônia - NH3 para a atmosfera. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar metodologias para determinação das emissões de amônia e gases de efeito estufa em uma unidade de produção comercial de suínos durante a fase de terminação, que possui ventilação natural. Foram medidas as concentrações de gases no ar pelo analisador de gases (INNOVA 1412) e foi calculada a vazão de emissões considerando a taxa de ventilação e as diferenças de concentração de gases entre o interior e o exterior da instalação. Os resultados mostraram que a vazão de emissão obtida pela metodologia simplificada em [g suíno por hora] foi: 2,689 para CO2, 0,30 para N2 O, 4,39 para CH4 , 13,55 para NH3 e 3,273 para vapor d’água. A vazão obtida para a metodologia contínua em [g suíno por hora] foi de 574 para CO2 , 0,67 para N2 O, 19,50 para CH4 , 5,84 para NH3 e 7,2 para vapor d’água. A metodologia simplificada foi altamente precisa para estimar as emissões de GEE em sistemas de produção de suínos com ventilação natural.	
Palavras-Chave: 	Aquecimento global; Granja de suínos.	
Thesagro: 	Amônia; Meio Ambiente; Metano.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1151851/1/final10116.pdf	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (22516-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS