Data/hora: 25/05/2024 23:20:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	09/10/2013	
Data da última atualização: 	09/10/2013	
Autoria: 	TEIXEIRA, J. P.; TORRE NETO, A.; GHINI, R.	
Afiliação: 	JOÃO PAULO TEIXEIRA, FAJ; ANDRE TORRE NETO, CNPDIA; RAQUEL GHINI, CNPMA.	
Título: 	Calibração dos sensores de CO2 do ar do experimento FACE.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 7., 2013, Campinas. Anais... Campinas: ITAL, 2013. 1 CD ROM. Nº 13416.	
Páginas: 	6 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: O experimento FACE (Free Air Carbon-dioxide Enrichment), localizado na Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP), tem o objetivo de estudar os impactos do aumento da concentração de CO2 da atmosfera sobre a cultura do café. Sensores comerciais de CO2, baseados na técnica IRGA (Infrared gas analyzer), estão instalados na área e são parte fundamental da instrumentação do sistema. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método de calibração desses sensores. Para garantir maior eficiência no processo, foi implementado um kit que possibilita a calibração de até seis sensores simultaneamente. O método se mostrou eficaz em 75% dos sensores modelo GMP222 e 100% dos sensores modelo GMP343, ambos fabricados pela empresa Vaisala.	
Palavras-Chave: 	Cardon dioxide; CO2; Coffee; Free Air Carbon-dioxide Enrichment; IRGA; Sensor; Sensors.	
Thesagro: 	Café; Clima; Dióxido de carbono.	
Thesaurus Nal: 	Climate change.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/90691/1/2013AA36.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (12812-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS