Data/hora: 22/06/2024 15:48:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 19/01/2006
Data da última atualização: | 19/01/2006
Autoria: | CAMILO, E. C.; CONSTANTINO, C. J. L.; TERUYA, M. Y.; ALVES, N.; MATTOSO, L. H. C.; JOB, A. E.
Título: | Dependence of the electrical conductivity and elastomeric properties on sample preparation of blends of polyaniline and natural rubber.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Journal of Applied Polymer Science, New York, v. 97, p. 1498-1503, 2005.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Blend films (free-standing) containing 20% in volume of polyaniline (PANI) in 80% of natural rubber (NR) were fabricated by casting in ghree different ways: (1) adding PANI-EB (emeraldine base) dissolved in N-methyl 2-pyrrolidone (NMP)to the latex (NRL), (2) adding PANI-EB  dissolved in m-cresol to NR dissolved in xylol (NRD), (3)  overlaying the surface of a pure NR cast film with a PANI layer grown by in situ polymerization (NRO).
Palavras-Chave: | Blend film; Conducting polymer; PANI.
Thesaurus Nal: | thermal analysis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9176-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00020 -  - 2005.00020 - DIS