Data/hora: 24/06/2024 21:56:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	02/01/2019	
Data da última atualização: 	25/02/2019	
Autoria: 	COSENZA, D. N.; SOARES, V. P.; LEITE, H. G.; GLERIANI, J. M.; AMARAL, C. H. do; GRIPP JÚNIOR, J.; SILVA, A A. L. da; SOARES, P.; TOMÉ, M.	
Afiliação: 	Diogo Nepomuceno Cosenza, Universidade de Lisboa/Instituto Superior de Agronomia/Centro de Estudos Florestais; Vicente Paulo Soares, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Florestal; Helio Garcia Leite, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Florestal; José Marinaldo Gleriani, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Florestal; Cibele Hummel do Amaral, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Florestal; Joel Gripp Júnior, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Civil; Antonilmar Araújo Lopes da Silva, Celulose Nipo-Brasileira S/A.; Paula Soares, Universidade de Lisboa/Instituto Superior de Agronomia/Centro de Estudos Florestais; Margarida Tomé, Universidade de Lisboa/Instituto Superior de Agronomia/Centro de Estudos Florestais.	
Título: 	Airborne laser scanning applied to eucalyptus stand inventory at individual tree level.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 53, n. 12, p. 1373-1382, Dez. 2018.	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	Título em português: Escaneamento a laser aerotransportado aplicado a inventário de povoamentos de eucalipto ao nível de árvores individuais.	
Conteúdo: 	The objective of this work was to evaluate the application of airborne laser scanning (ALS) to a large-scale eucalyptus stand inventory by the method of individual trees, as well as to propose a new method to estimate tree diameter as a function of the height obtained from point clouds. The study was carried out in a forest area of 1,681 ha, consisting of eight eucalyptus stands with ages varying from four to seven years. After scanning, tree heights were obtained using the local maxima algorithm, and total wood stock by summing up individual volumes. To determine tree diameters, regressions fit using data measured in the inventory plots were used. The results were compared with the estimates obtained from field sampling. The equation system proposed is adequate to be applied to the tree height data derived from ALS point clouds. The tree individualization approach by local maxima filters is efficient to estimate number of trees and wood stock from ALS data, as long as the results are previously calibrated with field data.	
Palavras-Chave: 	Forest measurement; Laser scanners; Mensuração florestal; Varredura a laser.	
Thesaurus Nal: 	Lidar.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/189612/1/Airborne-laser-scanning-applied-to-eucalyptus.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (63423-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS