Data/hora: 20/06/2024 11:31:22

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | CRESTANA, S.; PESSOA, J. D. C.; TORRE-NETO, A.; VAZ, C. M. P.; CALHEIROS, R.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; IAPAR.
Título: | Densidade e umidade de um solo expansivo tipo glei medidas por tomografia de duplo feixe de raios gama.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO, 23., jul. 1991, Porto Alegre, RS. Programa e resumos... Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, 1991.
Páginas: | p.64.
Idioma: | Português
Notas: | Ref.021.
Conteúdo: | A fronteira agricola do Parana encontra-se esgotada. Dos cerca de 1.000.000 de ha de sua varzea 50 a 60% sao solos minerais tipo glei pouco humico. Por serem solos expansivos, as metodologias convencionais nao servem para caracteriza-los do ponto de vista fisico-hidrico, pois a estrutura destes variam com a umidade. Este trabalho apresenta uma metodologia de laboratorio capaz de medir a densidade e a umidade de uma mesma seccao da amostra. Utilizaram-se duas fontes radioativas de americio-241 e cesio-137, respectivamente, com radiacao de energias iguais a 59,6 KeV e 661,6 KeV. As quantificacoes das imagens foram feitas atraves de calibracoes para as duas energias, com transmissao direta de raios gama que possibilitaram a obtencao das distribuicoes de densidade e umidades dessas. Analisaram-se amostras com diferentes condicoes de umidade, desde saturada ate seca ao ar. Modificacoes instrumentais no equipamento de tomografia do CNPDIA foram executadas para a realizacao de tomografias de duplo feixe. O fato da tomografia revelar a distribuicao de densidade e umidade da mesma seccao de amostras indeformadas, coletadas no campo de forma nao-destrutiva e bidimensional viabilizou a caracterizacao fisica do solo expansivo empregado. Mesmo assim, durante a realizacao das tomografias a duas energias ocorrem modificacoes muitas vezes rapidas da estrutura do solo, com a variacao da umidade. Por isso, tambem sera mostrado o novo sistema tomografico em andamento, que permite realizar tomografia simultanea de duplo feixe.
Palavras-Chave: | Densidade; Duplo feixe; Expansivo; Glei.
Thesagro: | Raio Gama; Solo; Tomografia; Umidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5249-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00017 -  - 1991.00017 - DIS