Data/hora: 16/06/2024 07:32:05

Biblioteca(s): | Embrapa Trigo; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 22/08/1994
Data da última atualização: | 22/07/2021
Autoria: | TUBELIS, A.; SOUZA, F. G. de A.
Título: | Efeito da irrigação na produtividade da cultura do trigo.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 18, n. 12, p. 1359-1367, dez. 1983.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Irrigation effect on wheat crop productivity.
Conteúdo: | RESUMO - Estudou-se o efeito da irrigação na produtividade final da cultura do trigo por meio de um ensaio, com duração variável do período em que foram feitas as irrigações. Todos os períodos tiveram início na data do plantio. O ensaio foi instalado em Botucatu, Estado de São Paulo, em Latossolo Roxo, plano, de baixada, sem adubação e sem calagem, usando a cultivar BH 1146. A cultura se desenvolveu sob boas condições climáticas, tendo completado o ciclo de 118 dias. Correlacionou-se a produtividade final da cultura com a água aplicada em períodos com durações que variaram de 20 a 110 dias. Foram obtidas 49 equações lineares simples entre a altura de água aplicada e a produtividade de grãos aplicada nos períodos referidos, encontrando-se uma variação de 767,7% na taxa de aproveitamento da água. Analisou-se o incremento de produtividade da cultura para a aplicação de 1 mm de altura d'agua em cada dez dias de duração do período considerado. Os incrementos de produtividade apresentaram uma variação de 600,5%. Por fim, estimou-se o nível de irrigação necessário para atingir determinados níveis de produtividade de trigo. ABSTRACT - This paper deals with the effect of supplemental irrigation on the final productivity of wheat crop. It is based on an experiment having a variable duration of irrigation periods. All the periods started at the sowing date. The experiment was installed at Botucatu, São Paulo State. Brazil, on shallow, flat, purple latosol, without fertilizer and without liming, using the BH 1146 cultivar. The crop was grown under good climatic conditions having completed its cycle within 118 days. Final yield of the crop was correlated with the height of applied water in periods whose duration varied from 20 until 110 days. Forty-nine simple, linear equations between the height of applied water and the yield of wheat grain were obtained. Variation of wheat crop yield caused by the increase of 1 mm in the height of applied water was studied. A 767.7% - index of variation in the water profitableness ratio was observed. The increment of crop yield by the application of 1 mm of water height in each ten days of duration of concerned period was analysed. The crop yield increments showed a variation of 600.5%. At last, the level of irrigation was estimated to obtain certain wheat crop yields.
Palavras-Chave: | Necessidade hídrica; Water needs; Yield forecast.
Thesagro: | Clima; Irrigação; Latossolo Roxo; Previsão de Safra; Produtividade; Trigo.
Thesaurus Nal: | climate; Irrigation; Wheat.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/224586/1/Efeito-irrigacao-produtividade-1983.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (20250-1) - UPE - AP - PP -  - P474 -  - DIS
CNPT - (12906-1) - EMB - AP - -- -  -  -  - DIS