Data/hora: 22/06/2024 10:24:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Data corrente: 	10/01/2008	
Data da última atualização: 	29/06/2023	
Autoria: 	SIMÕES, W. L.; COELHO, E. F.; SANTOS, D. B. dos; VEIMROBER JÚNIOR, L. A. dos A.	
Afiliação: 	Welson Lima Simões, UFV; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Delfran Batista dos Santos, EASB; Lucio Aderito dos Anjos Veimrober Júnior, UFRB.	
Título: 	Sondas de TDR para diferentes níveis de salinidade do solo.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito. Bonito: [s.n.], 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O desenho das sondas de TDR é fundamental para fins de leituras de umidade e principalmente da condutividade elétrica aparente do solo. Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de sondas de TDR de diferentes espaçamentos entre hastes e comprimento de resina no início das hastes. O experimento constou de duas fases: a primeira consistiu na construção das sondas e a segunda na avaliação das mesmas. As sondas, de 0,10 m de comprimento fora da resina, foram construídas variando-se o espaçamento entre hastes (2,0 cm; 2,5 cm; 3,0 cm e 3,5 cm) e o comprimento da resina no início das hastes 93,5 cm; 4,5 cm e 5,5 cm). Na segunda fase, a avaliação das sondas foi feita em termos de determinação da condutividade elétrica (CE) e umidade; a CE foi determinada em colunas de solo, as quais foram aplicadas soluções contendo sais de cloreto de sódio e cloreto de cálcio com diferentes condutividades elétricas, ou seja: 0,55, 1,042 e 2,78 dSm-1.	
Palavras-Chave: 	Desenho de sonda de TDR; Guia de sonda.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/654628/1/Sondas-de-TDR-para-diferentes-niveis-de-salinidade-do-solo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (23882-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS