Data/hora: 17/06/2024 08:47:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	20/08/2003	
Data da última atualização: 	08/05/2008	
Autoria: 	CONSOLIN FILHO, N.; VENANCIO, E. C.; VAZ, C. M. P.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Detecção de imazaquin pelo uso de eletrodos interdigitados modificados com polímeros condutores.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO DA SOCIEDADE IBERO-AMERICANA DE ELECTROQUÍMICA=CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA, 15., 2002, Évora. SIBAE 2002: [resumos]. Évora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2002. 1 f.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os eletrodos interdigitados de ouro foram recobertos com filmes ultrafinos de PANI (polianilina), POEA (polio(o-etoxianilina)) e POEA/LS(LS = Lignina Sulfonada), obtidos pela técnica de amostragem: 1) 1 camada de POEA; 2) 1 bicamada de POEA/LS; 3) 1 camada de POEA=LS; 4) 1 camada de PANI. As medidas de impedância foram realizadas a um potencial de circuito aberto, entre 1 MHz e 1 Hz, com  uma amplitude de sinal alternado de 50 mVrms.	
Palavras-Chave: 	Eletrodos interdigitados; Filme ultrafinos; Polímero condutor; Sensor.	
Thesaurus Nal: 	imazaquin.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7944-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00093 -  - 2002.00093 - DIS