Data/hora: 25/06/2024 13:35:15

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 10/09/2003
Data da última atualização: | 08/05/2008
Autoria: | VENÂNCIO, T.; COLNAGO, L. A.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Supressão de sinal de solvente em RMN de alta resolução com técnica de estado estacionário.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP DE PÓS-GRADUAÇÃO, 8., 2002, São Carlos. Livro de resumos... São Carlos: USP-IQSC, 2002. p. 40.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Há dezenas de métodos de supressão de sinais de solvente propostos, os quais têm vantagens e desvantagens.  Um método que está se desenvolvendo neste trabalho consiste em usar uma seqüência de pulsos denominada CWFP. Nesta técnica se submete um sistema de spins à uma seqüência de pulsos de mesma fase, duração e intensidade, espaçados pelo intervalo de tempo Tr, pode se estabelecer um regime de estado estacionário (EE), onde os componentes da magnetização tornam-se funções periódicas do tempo com período Tr.
Palavras-Chave: | Análise "in vivo"; Estado estacionário; RMN de alta resolução; Supressão de sinal.
Thesagro: | Solvente.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8025-1) - UMT - SP - -- - PROCI-02.00117 -  - 2002.00117 - DIS