Data/hora: 18/06/2024 07:39:49

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/08/2003
Data da última atualização: | 08/05/2008
Autoria: | CONSOLIN FILHO, N.; VENANCIO, E. C.; VAZ, C. M. P.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Detecção de imazaquin pelo uso de eletrodos interdigitados modificados com polímeros condutores.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO DA SOCIEDADE IBERO-AMERICANA DE ELECTROQUÍMICA=CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA, 15., 2002, Évora. SIBAE 2002: [resumos]. Évora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2002. 1 f.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os eletrodos interdigitados de ouro foram recobertos com filmes ultrafinos de PANI (polianilina), POEA (polio(o-etoxianilina)) e POEA/LS(LS = Lignina Sulfonada), obtidos pela técnica de amostragem: 1) 1 camada de POEA; 2) 1 bicamada de POEA/LS; 3) 1 camada de POEA=LS; 4) 1 camada de PANI. As medidas de impedância foram realizadas a um potencial de circuito aberto, entre 1 MHz e 1 Hz, com  uma amplitude de sinal alternado de 50 mVrms.
Palavras-Chave: | Eletrodos interdigitados; Filme ultrafinos; Polímero condutor; Sensor.
Thesaurus Nal: | imazaquin.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7944-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00093 -  - 2002.00093 - DIS