Data/hora: 21/06/2024 01:14:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Solos.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	03/02/2016	
Data da última atualização: 	02/03/2016	
Autoria: 	DONAGEMMA, G. K.; VIANA, J. H. M.; VAZ, C. M. P.; FONTANA, A.	
Afiliação: 	GUILHERME KANGUSSU DONAGEMMA, CNPS; JOAO HERBERT MOREIRA VIANA, CNPMS; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; ADEMIR FONTANA, CNPS.	
Título: 	Quantificação de argila e silte em solos de textura leve por diferentes métodos de análise granulométrica.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Solos de textura leve têm sido incorporados em grande escala na agricultura e pecuária brasileira. Muitos desses solos são encontrados na região chamada MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), bem como em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. A caracterização da granulometria desses solos é muito importante para compreessão do seu comportamento e manejo, assim como é critério para a classificação das classes de Neossolos Quartzarênicos e Latossolos. Para a análise granulométrica no Brasil, os métodos mais utilizados são: o da pipeta e do densímetro. O da pipeta é considerado o padrão de referência e o densímetro é considerado menos trabalhoso, porém tem limite mínimo de leitura de 5 g L-1. Isso leva a um risco de um erro na determinação da argila, se estes forem menores que 20 %. Um método alternativo é o da atenuação de radiação ionizante (raios gama ou X), que permite estudar as frações de argila e silte em detalhe e reduz o efeito do operador, uma vez que a análise é realizada de forma automática. Assim, objetivou-se avaliar o método mais adequado para quantificação de argila e silte para solos de textura leve. Para tanto se usou amostras de dois horizontes (A e Bw ou C), de Chapada Gaúcha - MG, Guaraí - TO e Campo Verde - MT e três métodos de quantificação do silte e argila: pipeta, densímetro e atenuação de raios gama. As médias de argila e silte dos métodos alternativos (densímetro e raios gama) foram comparados com o método padrão (pipeta). O método do densimetro mostrou-se de baixa acurácia e o de raios gama necessita ser melhor calibrado para estes solos.	
Palavras-Chave: 	Análise textural; Latossolo textura média; Neossolo Quartzarênico.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/138335/1/2015-172.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (19191-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2016.00089 - DIS
CNPDIA - (15809-1) - UPC - AA - DD - PROCI-15.00253 -  - 2015.00253 - DIS